**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**(SWZ)**

**ZMIANA**

***na realizację zadania pn.***

**„Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek - Ignatów”**

Tryb postępowania: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

SWZ sporządził: SWZ zatwierdził:

Żelechlinek, dn. 01.07.2022 r.

1. **Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania.**

Gmina Żelechlinek

ul. Plac Tysiąclecia 1

97-226 Żelechlinek

pow. tomaszowski, woj. łódzkie

tel. 44 712 27 12, fax 44 712 27 70

NIP **7732223370** REGON **590647836**

Adres poczty elektronicznej: [gmina@zelechlinek.pl](mailto:gmina@zelechlinek.pl)

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://bip.zelechlinek.pl/zamowienia-publiczne/aktualne>

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Zelechlinek/SkrytkaESP,

znajdująca się na platformie ePUAP

**II. *Zmiana swz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.***

1. W rozdziale VIII (Termin związania ofertą) ust. 1

**jest:**

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 04.08.2022 r.

**powinno być:**

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 06.08.2022 r.

2. W rozdziale X (Sposób oraz termin składania ofert) ust. 2:

**jest:**

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 06.07.2022 r.,

do godz. 10:00 .

**powinno być:**

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 08.07.2022 r.,

do godz. 10:00 .

3. W rozdziale XI (Termin otwarcia ofert) ust. 1:

**jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2022 r., o godzinie 12:00.

**powinno być:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2022 r., o godzinie 12:00.

4. W rozdziale IV (Opis przedmiotu zamówienia) ust. 1 pkt 3)

**jest:**

podbudowa jezdni: roboty ziemne wykonywane koparkami - ok. 2463,5 m3, wzmocnienie podłoża gruntem, podbudowa z kruszywa, skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa – ok. 4926,9 m2,

**powinno być:**

podbudowa jezdni: roboty ziemne wykonywane koparkami - ok. 2463,5 m3, podbudowa z kruszywa, skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa – ok. 4926,9 m2,

5. Zmianie ulega zał. nr 2 - Przedmiar robót oraz zał. nr 5 Projekt umowy.