Ogłoszenie nr 500059475-N-2018 z dnia 19-03-2018 r.

Żelechlinek:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 527121-N-2018
**Data:** 06/03/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Żelechlinek, Krajowy numer identyfikacyjny 59064783600000, ul. Plac Tysiąclecia  1, 97226   Żelechlinek, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 122 712, e-mail zamowienia@zelechlinek.pl, faks 447 122 770.
Adres strony internetowej (url): http://zelechlinek.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:** II
**Punkt:** 4)
**W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem zamówienia jest : „Przebudowa drogi w m. Czerwonka Stara”. W zakres zadania wchodzą m.in.. następujące roboty: 1) roboty przygotowawcze- roboty pomiarowe: ok. 0,85 km, 2)podbudowa- skropienie emulsją asfaltową: ok. 3686,00 m2, 3)nawierzchnia- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego: ok. 3515,00 m2, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego: ok. 3430,00 m2, 4) remonty przepustów- profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie: ok. 3686,00 m2, przepusty rurowe: ok. 4 szt., 5) pobocza- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego: ok. 850,00 m2, 6) roboty uzupełniające- odtworzenie istn. rowu lewostronnego: ok. 800 m, plantowanie skarp i dna wykopów: ok. 800 m2, 7) oznakowanie pionowe- pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych: ok. 3 szt.
**W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi w m. Czerwonka Stara”. W zakres zadania wchodzą m.in.. następujące roboty: 1) roboty przygotowawcze- roboty pomiarowe: ok. 0,85 km, 2) podbudowa- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi: ok. 368,60 m3, skropienie emulsją asfaltową: ok. 3686,00 m2, 3) nawierzchnia- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego: ok. 3515,00 m2, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego: ok. 3430,00 m2, 4) remonty przepustów- profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie: ok. 3686,00 m2, przepusty rurowe: ok. 4 szt., 5) pobocza- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego: ok. 850,00 m2, 6) roboty uzupełniające- plantowanie skarp korony drogi: ok. 800 m2, 7) oznakowanie pionowe- pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych: ok. 3 szt.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:** IV
**Punkt:** 6.2)
**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 21.03.2018, godzina 10:00
**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 23.03.2018, godzina 10:00

**II.2) Tekst, który należy dodać**

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**
**Numer sekcji:** IV
**Punkt:** 6.6)
**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Informacje dodatkowe: 1.Zmianie ulegają załączniki do SIWZ: – przedmiar robót stanowiący załączniki nr 2 do SIWZ, – projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 2.Do SIWZ dodany zostaje załącznik: Specyfikacja techniczna- Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT- 1 i WT -2