**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**(SWZ)**

**ZMIANA**

***na realizację zadania pn.***

**„Utworzenie terenów zielonych oraz budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej w Żelechlinku”**

Tryb postępowania: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

SWZ sporządził: SWZ zatwierdził:

Żelechlinek, dn. 19.03.2021 r.

1. **Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania.**

Gmina Żelechlinek

ul. Plac Tysiąclecia 1

97-226 Żelechlinek

pow. tomaszowski, woj. łódzkie

tel. 44 712 27 12, fax 44 712 27 70

NIP **7732223370** REGON **590647836**

Adres poczty elektronicznej: [gmina@zelechlinek.pl](mailto:gmina@zelechlinek.pl)

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <http://bip.zelechlinek.pl/> oraz <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Zelechlinek/SkrytkaESP,

znajdująca się na platformie ePUAP

**II. *Zmiana swz na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.***

1. W rozdziale IV. Opis przedmiotu zamówienia ust. 1:

**jest:**

1. Przedmiotem zamówienia jest: **„Utworzenie terenów zielonych oraz budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej w Żelechlinku”.**

W zakres zadania wchodzą m.in. następujące roboty:

1. Budowa alejki z kostki brukowej, utwardzenie terenu, podbudowa i obramowanie nawierzchni, wykonanie nawierzchni – długość 80 m, według załączonego przedmiaru robót. Ostateczny kolor oraz format kostki do uzgodnienia z Zamawiającym.
2. Założenie trawnika w otoczeniu alejki z kostki brukowej, w tym plantowanie gruntu - powierzchnia 3000 m2, według załączonego przedmiaru robót.
3. Przygotowanie gruntu pod wysadzenie, wysiew roślin na rabatach (przekopanie gleby, usunięcie chwastów, nawożenie – naturalny obornik, odkwaszenie) – byliny i rośliny wieloletnie – ilość rabat 2- powierzchnia łączna ok. 550 m2, z zastrzeżeniem że rabata nr 2 stanowi zagłębienie terenu porośnięte widnym i wilgotnym lasem olchowym.
4. Dostawa roślin i dokonanie nasadzeń na rabatach – 225 szt. bylin i roślin wieloletnich według załączonego wykazu.
5. Ogrodzenie rabaty (lekkie ogrodzenie - płotek), zabezpieczenie roślin na zimę – 1 rabata, powierzchnia ok. 60 m2.
6. Przygotowanie gruntu pod nasadzenia drzew liściastych i krzewów (użyźnienie gleby)   
   w 6 enklawach według załączonego projektu nasadzeń.
7. Dostawa sadzonek i dokonanie nasadzeń drzew liściastych (zabezpieczenie przed zgryzaniem, stabilizacja) – 47 szt. według załączonego wykazu.
8. Dostawa sadzonek i dokonanie nasadzeń krzewów liściastych (zabezpieczenie przed zgryzaniem, stabilizacja) – 98 szt. według załączonego wykazu.
9. Urządzenie kwietnej łąki, w tym przygotowanie podłoża (nawiezienie, przekopanie, poprawa właściwości higrofilnych, odkwaszenie, przepuszczalność), zabezpieczenie – lekkie ogrodzenie, zakup i wysiew nasion – 2 powierzchnie ok. 150 m2.
10. Dostawa i montaż tablic dydaktycznych o znaczeniu terenów zielonych, roli zapylaczy w środowisku (wymiar tablicy: 80 cm x 100 cm, bez zadaszenia, odporna, stelaż metalowy, wykonanie projektu, dobór tekstu, zdjęć, wykonanie, instalacja, zabezpieczenie) – ilość 3 szt.:
11. Tablica 1. Kwietne łąki – życiodajne bazy pokarmowe dla zapylaczy.
12. Tablica 2. Schronienia dla owadów, czyli jak przygotować hotele dla dzikich pszczół.
13. Tablica 3. Uczmy się od pszczół – przykłady społecznych zachowań.

Szczegóły dotyczące treści i wyglądu tablic do uzgodnienia z wybranym wykonawcą.

1. Oznaczenie roślin poprzez instalację tabliczek informacyjnych o wybranych okazach roślin z podaniem nazw – 40 szt.
2. Dostawa i montaż instalacji dydaktycznych o tematyce zapylaczy, tradycyjnych kwietnych ogrodów (zadaszone, stelaż drewniany) – ilość 2 szt.:
3. Instalacja nr 1. Tajemniczy ogród.
4. Instalacja nr 2. Zgadnij jaki to owad?

Szczegóły dotyczące treści i wyglądu instalacji do uzgodnienia z wybranym wykonawcą.

1. Dostawa i montaż ławek parkowych – ilość 6 szt.
2. Dostawa i montaż koszy na śmieci – ilość 6 szt.

Wizualizacja projektowanej bazy edukacyjnej oraz nasadzeń istniejących i planowanych, a także schemat graficzny bazy dydaktycznej oraz nasadzeń zostały przedstawione na rysunkach od 1 do 8 załącznika nr 6 do SWZ

W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzględnić zakres prac i kosztów związanych   
z nasadzeniem zieleni niskiej oraz wysokiej. Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Dostarczenia sadzonek na teren sadzenia.
2. Wyznaczenia miejsc sadzenia w terenie.
3. Przygotowania terenów do prac obsadzeniowych, w tym przekopania gleby, usunięcia chwastów, nawożenia (naturalny obornik), odkwaszenie.
4. Wykopania dołów o wymiarach 2 razy większych od bryły korzeniowej sadzonej rośliny (wykonanie dołów ręcznie) i zalanie dołów wodą.
5. Przed posadzeniem Wykonawca zobowiązany jest udostępnić materiał sadzeniowy Zamawiającemu, który dokona ich sprawdzenia pod względem jakościowym   
   i zaakceptuje materiał do posadzenia (materiał roślinny musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki).
6. Posadzenia drzew i krzewów z bryłą korzeniową prawidłowo uformowaną i nieuszkodzoną (system korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny).
7. Pełnego zaprawienia dołów ziemią urodzajną żyzną lub kompostową.
8. Zabezpieczenia przed zgryzaniem, stabilizacji palikami.
9. Obfitego podlania rośliny.
10. Uporządkowania terenu po wykonanych pracach.
11. Zapewnienia żywotności posadzonych / wysianych roślin w okresie 12 m-cy licząc od daty odbioru zadania.

**powinno być:**

1. Przedmiotem zamówienia jest: **„Utworzenie terenów zielonych oraz budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej w Żelechlinku”.**

W zakres zadania wchodzą m.in. następujące roboty:

1. Budowa alejki z kostki brukowej, utwardzenie terenu, podbudowa i obramowanie nawierzchni, wykonanie nawierzchni – długość 80 m, według załączonego przedmiaru robót. Ostateczny kolor oraz format kostki do uzgodnienia z Zamawiającym.
2. Karczowanie pni – 15 szt. według załączonego przedmiaru robót,
3. Roboty ziemne wykonywane koparkami (wykop gruntu, wykonanie nasypów, regulacja wysokościowa terenu) – 600 m3, według załączonego przedmiaru robót,
4. Remont istniejących przepustów i ścieków, według załączonego przedmiaru robót,
5. Założenie trawnika w otoczeniu alejki z kostki brukowej, w tym plantowanie gruntu - powierzchnia 3000 m2, według załączonego przedmiaru robót.
6. Przygotowanie gruntu pod wysadzenie, wysiew roślin na rabatach (przekopanie gleby, usunięcie chwastów, nawożenie – naturalny obornik, odkwaszenie) – byliny i rośliny wieloletnie – ilość rabat 2- powierzchnia łączna ok. 550 m2, z zastrzeżeniem że rabata nr 2 stanowi zagłębienie terenu porośnięte widnym i wilgotnym lasem olchowym.
7. Dostawa roślin i dokonanie nasadzeń na rabatach – 225 szt. bylin i roślin wieloletnich według załączonego wykazu.
8. Ogrodzenie rabaty (lekkie ogrodzenie - płotek), zabezpieczenie roślin na zimę – 1 rabata, powierzchnia ok. 60 m2.
9. Przygotowanie gruntu pod nasadzenia drzew liściastych i krzewów (użyźnienie gleby)   
   w 6 enklawach według załączonego projektu nasadzeń.
10. Dostawa sadzonek i dokonanie nasadzeń drzew liściastych (zabezpieczenie przed zgryzaniem, stabilizacja) – 47 szt. według załączonego wykazu.
11. Dostawa sadzonek i dokonanie nasadzeń krzewów liściastych (zabezpieczenie przed zgryzaniem, stabilizacja) – 98 szt. według załączonego wykazu.
12. Urządzenie kwietnej łąki, w tym przygotowanie podłoża (nawiezienie, przekopanie, poprawa właściwości higrofilnych, odkwaszenie, przepuszczalność), zabezpieczenie – lekkie ogrodzenie, zakup i wysiew nasion – 2 powierzchnie ok. 150 m2.
13. Dostawa i montaż tablic dydaktycznych o znaczeniu terenów zielonych, roli zapylaczy w środowisku (wymiar tablicy: 80 cm x 100 cm, bez zadaszenia, odporna, stelaż metalowy, wykonanie projektu, dobór tekstu, zdjęć, wykonanie, instalacja, zabezpieczenie) – ilość 3 szt.:
14. Tablica 1. Kwietne łąki – życiodajne bazy pokarmowe dla zapylaczy.
15. Tablica 2. Schronienia dla owadów, czyli jak przygotować hotele dla dzikich pszczół.
16. Tablica 3. Uczmy się od pszczół – przykłady społecznych zachowań.

Szczegóły dotyczące treści i wyglądu tablic do uzgodnienia z wybranym wykonawcą.

1. Oznaczenie roślin poprzez instalację tabliczek informacyjnych o wybranych okazach roślin z podaniem nazw – 40 szt.
2. Dostawa i montaż instalacji dydaktycznych o tematyce zapylaczy, tradycyjnych kwietnych ogrodów (zadaszone, stelaż drewniany) – ilość 2 szt.:
3. Instalacja nr 1. Tajemniczy ogród.
4. Instalacja nr 2. Zgadnij jaki to owad?

Szczegóły dotyczące treści i wyglądu instalacji do uzgodnienia z wybranym wykonawcą.

1. Dostawa i montaż ławek parkowych – ilość 6 szt.
2. Dostawa i montaż koszy na śmieci – ilość 6 szt.

Wizualizacja projektowanej bazy edukacyjnej oraz nasadzeń istniejących i planowanych, a także schemat graficzny bazy dydaktycznej oraz nasadzeń zostały przedstawione na rysunkach od 1 do 8 załącznika nr 6 do SWZ

W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzględnić zakres prac i kosztów związanych   
z nasadzeniem zieleni niskiej oraz wysokiej. Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Dostarczenia sadzonek na teren sadzenia.
2. Wyznaczenia miejsc sadzenia w terenie.
3. Przygotowania terenów do prac obsadzeniowych, w tym przekopania gleby, usunięcia chwastów, nawożenia (naturalny obornik), odkwaszenie.
4. Wykopania dołów o wymiarach 2 razy większych od bryły korzeniowej sadzonej rośliny (wykonanie dołów ręcznie) i zalanie dołów wodą.
5. Przed posadzeniem Wykonawca zobowiązany jest udostępnić materiał sadzeniowy Zamawiającemu, który dokona ich sprawdzenia pod względem jakościowym   
   i zaakceptuje materiał do posadzenia (materiał roślinny musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki).
6. Posadzenia drzew i krzewów z bryłą korzeniową prawidłowo uformowaną i nieuszkodzoną (system korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny).
7. Pełnego zaprawienia dołów ziemią urodzajną żyzną lub kompostową.
8. Zabezpieczenia przed zgryzaniem, stabilizacji palikami.
9. Obfitego podlania rośliny.
10. Uporządkowania terenu po wykonanych pracach.
11. Zapewnienia żywotności posadzonych / wysianych roślin w okresie 12 m-cy licząc od daty odbioru zadania.

2. W rozdziale VIII (Termin związania ofertą) ust. 1:

**jest:**

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 20.04.2021 r.

**powinno być:**

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 27.04.2021 r.

3. W rozdziale IX (Opis sposobu przygotowania oferty) ust. 2:

**jest:**

Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

1. formularz ofertowy – o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym **Załącznik nr 1** do SWZ,
2. kosztorys ofertowy z wartością robót stanowiącą cenę zamówienia wskazanego w poz. 1 – 3 formularza ofertowego, zgodny z **Załącznikiem nr 2** do SWZ (zaleca się wersję uproszczoną kosztorysu ofertowego);
3. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem określonym w **Załączniku nr 3** do SWZ;

**powinno być:**

Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

1. formularz ofertowy – o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym **Załącznik nr 1** do SWZ,
2. kosztorys ofertowy z wartością robót stanowiącą cenę zamówienia wskazanego w poz. 1 – 6 formularza ofertowego, zgodny z **Załącznikiem nr 2** do SWZ (zaleca się wersję uproszczoną kosztorysu ofertowego);
3. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem określonym w **Załączniku nr 3** do SWZ;

4. W rozdziale X (Sposób oraz termin składania ofert) ust. 2:

**jest:**

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 22.03.2021 r.,

do godz. 10:00 .

**powinno być:**

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 29.03.2021 r.,

do godz. 10:00 .

5. W rozdziale XI (Termin otwarcia ofert) ust. 1:

**jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2021 r., o godzinie 13:00.

**powinno być:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2021 r., o godzinie 13:00.

6. Zmianie ulega projekt umowy – załącznik nr 5 do SWZ

7. Zmianie ulega przedmiar robót – załącznik nr 2 do SWZ

8. Zmianie ulega formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ